德州智能技术职业学院学生食堂室内粉刷项目首次报价单
	餐厅位置
	序号
	内容
	数量（㎡）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	北餐一楼
	1
	餐厅立柱面积
	319
	
	[bookmark: _GoBack]
	水泥柱共计36根，单根高度3.7米，单柱四面展开总宽度2.4米，立柱整体总面积计算：36×3.7×2.4=319平方米

	
	2
	墙面面积
	222
	
	
	

	南餐一楼
	1
	餐厅立柱面积
	196
	
	
	水泥柱共计22根，单根高度3.7米，单柱四面展开总宽度2.4米，立柱整体总面积计算：22×3.7×2.4=196平方米

	
	2
	墙板施工
	259
	
	
	

	北餐二楼
	1
	餐厅立柱
	319
	
	
	水泥柱共计36根，单根高度3.7米，单柱四面展开总宽度2.4米，立柱整体总面积计算：36×3.7×2.4=319平方米

	
	2
	墙面面积
	241
	
	
	

	补充备注
	1
	粘瓷砖或墙板
	90
	
	
	因乳胶漆容易开裂脱皮影响美观，建议水槽周边粘瓷砖或墙板

	总计（元）
	小写：
	大写：



报价公司（公章）：
                2026年   月   日
